|  |  |
| --- | --- |
| **Ausschreibungstext/Leistungsbeschreibung:**  |  |
| **Systembeschreibung:** | Weco Plastik® Deckenpaneele/Hygienepaneele |
|  |  |
| **Hersteller:** | Weco Plastik GmbHUntere Wiesen 11/1D-88416 OchsenhausenTel. +49-7352-1833Fax +49-7352-4371Email: info@wecoplastik.deWebseite: [www.wecoplastik.de](http://www.wecoplastik.de) |  |
| **Spezifikation:** | Lieferung und Montage einer hygienischen Deckenverkleidung aus Weco Plastik®- PVC Paneelen mit bleifreier (Ca-Zn-stabilisierter) Oberfläche, welche in montiertem Zustand glatt und abwaschbar und beständig gegen handelsübliche saure oder basische Reinigungsmittel ist. |
| **Artikel/Profil Nr.:** | 3020 CZ (Deckenpaneele) |
| **Bezeichnung:** | Hohlkammer Deckenpaneele / Hygienepaneele mit doppeltem Nut- und Federverschluss (spritzwasserdicht). |
| **Abbildung/Zeichnung:** |  |
| **Material:** | Hart-PVC bleifrei stabilisiert (Ca-Zn) |
| **Profilhöhe:** | 8 mm |
| **Deckbreite:** | 200 mm |
| **Gewicht:** | 600 g/m entspricht 3 kg/m² |
| **Farbe:** | Grau-weiß ähnl. RAL 9002 |
| **Befestigung:** | Edelstahl Klammern A2 13x16mm od.Edelstahl Schrauben 3,5-4x20mm |
| **Mengen:** |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m² | Deckenfläche | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | Kunststoff Unterkonstruktion 48x24mm(Berechnungshilfe: Anzahl m² x 3 = lfm) | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | U-Abschlussleiste Nr. 7008 U 8 | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | F-Profil / Leibungsprofil Nr. 7408 LE 8 | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | H-Profil / Stoßleiste Nr. 7208 ST 8 | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm | Eckprofil Nr. 7308 E8 (zweiteilig) | EP (€/m)\_\_\_\_\_\_ Summe:\_\_\_\_\_\_\_€ |
| **Weblink:** |  |
| **Montageanleitung:** |  |